폭염 속 가축 폐사를 막는

친환경 냉방 시스템

폭염 속 축사와 사육장의 열기 저감과 냉방 효율을 도와주는

증발식 냉풍기와 공기 순환 팬을 제안합니다.

동광솔루션 주식회사

1		사육장내 냉방 효율을 높이면 비용과 폭염 피해를 줄일 수 있습니다.

여름철 폭염은 이제 연례행사가 되었습니다. 밀폐된 가금류 사육장의 내부 온도는 외부보다 훨씬 높아져, 30℃를 넘는 고온 환경에 쉽게 노출됩니다.

특히 올해 이례적인 폭염 때문에 아마도 냉방 장치를 추가로 설치할지 여부에 대해 고민이 깊으실 줄로 압니다.

에어컨은 내부 온도를 낮추는 가장 효과적인 냉방 장치이지만 고비용이 부담이 됩니다.

증발식 냉풍기와 HVLS 공기순환팬은 냉방 효율을 높여주어 여름철 냉방 비용 절감에 도움이 됩니다.

밤낮으로 계속 되는 30℃이상의 고온 환경에서 냉방 효율을 올리지 못하면 내부에 고르지 못한 온도 때문에 발생 되는 피해와 비용증가를 막을 수 없을 것 입니다.

2		증발식 냉풍기의 특장점

산업용 증발식 냉풍기는 물이 증발하며 주변의 열을 흡수하는 자연 원리를 이용한 친환경

냉방 장치입니다.

특 장 점	상세내용
압도적인 냉방 효과	물의 기화열을 이용해 주변 온도를 5℃ ~ 7℃ 즉각적으로 하강시킵니다. 뜨거운 공기를 시원하고 상쾌한 바람으로 바꾸어 작업 공간 전체를 쾌적하게 만듭니다.
혁신적인 에너지 효율	일반 산업용 에어컨 대비 전기 요금을 60% 이상 절감할 수 있습니다. 별도의 실외기 설치가 필요 없어 초기 투자 비용과 유지보수 비용 또한 매우 저렴합니다.
자유로운 이동과 간편한 설치	강력한 바퀴가 장착되어 있어 작업 위치가 변경될 때마다 쉽게 이동하여 필요한 곳 어디에서나 즉시 사용할 수 있습니다. 복잡한 설치 과정 없이 전원 연결만으로 바로 작동합니다.
친환경 및 건강한 냉방	프레온 가스와 같은 냉매를 사용하지 않아 환경을 보호하는 친환경 제품입니다. 또한, 외부의 신선한 공기를 다량으로 유입시키고 필터를 통해 먼지를 걸러 주므로, 밀폐된 공간의 에어컨보다 훨씬 건강한 냉방을 제공합니다.

3		HVLS 공기순환 팬의 특장점

HVLS 공기순환 팬은 거대한 날개로 바람을 만들어 상,하부 온도차를 개선하고 실내의 유해가스와 악취를 빠르게 환기시키며 구석구석 바람을 보내 습기와 곰팡이도 방지니다.

특 장 점	상세내용
여름철 고온 스트레스 감소	HVLS 팬은 거대한 날개로 느리게 회전하며 넓은 공간에 부드럽고 일정한 바람을 만들어냅니다. 이 바람은 가축의 체감 온도를 5~8℃가량 낮춰주어 고온으로 인한 스트레스를 효과적으로 줄여줍니다.
축사 내부 습도 및 유해가스 제어	HVLS 팬은 지속적인 공기 순환을 통해 바닥의 습기를 빠르게 건조하고, 유해가스와 오염된 공기를 외부로 배출하는 데 도움을 줍니다.
겨울철 난방 효율 증대	겨울철에는 더운 공기가 위로 올라가는 경향이 있습니다. HVLS 팬을 역방향으로 느리게 회전시키면 상부에 정체된 따뜻한 공기를 아래로 부드럽게 밀어내려 축사 전체의 온도를 균일하게 유지할 수 있습니다. 이를 통해 난방 비용을 최대 30%까지 절감하는 효과를 볼 수 있습니다.
해충 감소	지속적인 공기 흐름은 파리, 모기와 같은 해충이 가축에게 접근하는 것을 물리적으로 방해합니다. 이는 해충으로 인해 발생하는 질병 전파와 스트레스를 줄이는 데 도움이 됩니다.

4		매년 반복되는 폭염 피해 – 축사 시설 현대화 사업으로 극복

매년 반복되는 가축 폐사 피해를 미리 예방하기 위해 정부에서는 "축사시설 현대화 사업"을 마련하여 낙후된 축사시설을 개선할 수 있는 정책을 도입하고 있습니다.

축사시설 현대화 사업은 두 가지 형태로 지원이 이루어집니다.

중소규모	(보조+융자사업) 보조 10%, 융자 70%, 자부담 20% * (융자) 이자율 2%, 5년 거치 10년 상환
대규모	(이차보전 융자) 융자 80%(이차보전), 자부담 20% * (융자) 이자율 1%, 5년 거치 10년 상환(이차보전 방식)

* 출처 : AGRIX 농림사업정보시스템

저리라고 하더라도 융자이기 때문에 부담을 느끼실 수 있지만 매년 발생하는 피해를 생각하면

오히려 지혜로운 투자라는 생각이 듭니다.

매년 연초에 사업 수요를 조사하여 시행하고 있으나 하반기에 추가 사업을 진행하는 지자체도

간혹 있습니다.

실제로 이번 7월 28일부터 8월 1일 사이에 화성시에서 추가로 사업 신청을 받았습니다.

신청 기간이 짧기 때문에 신청 기간이 도래하기 전에 미리 관련 서류들을 구비해 두시면

유리하실 듯합니다.

산업용 증발식 냉풍기 상품 제안서

회 사 명	동광솔루션 주식회사
담 당 자	문상윤					연 락 처				010-7562-7017
상 품 명	산업용 증발식 냉풍기 DKS-F
판매가격 (VAT 별도)	DKS-F1100		DKS-F1500		DKS-F2200			DKS-F3000			DKS-F4000			DKS-F5500
	5,100,00		5,600,000		6,000,000			7,000,000			7,200,000			9,700,000
상품이미지	중소형				중대형							DKS-F5500
사 이 즈	구분	중소형							중대형
	모 델 명	DKS-F1100		DKS-F1500			DKS-F2200		DKS-F3000				DKS-F4000		DKS-F5500
	제품크기	115*115*190cm		115*115*190cm			115*115*190cm		132*132*210cm				142*142*220cm		142*142*220cm
	무 게	60kg		60kg			68kg		110kg				120kg		128kg
	풍 량	18,000㎥/h		20,000㎥/h			25,000㎥/h		30,000㎥/h				40,000㎥/h		55,000㎥/h
	전 압	220V/60㎐		220V/60㎐			220V/60㎐		380V/60㎐				380V/60㎐		380V/60㎐
	최대소비전력	1100W		1500W			2200W		3000W				4000W		5500W
	물저장량	320L		320L			320L		660L				660L		660L
	풍속거리	15~20㎧		18~23㎧			20~26㎧		40~45㎧				45~50㎧		55~60㎧
	사용면적(평형)	100~150㎡		120~170㎡			150~200㎡		300~350㎡				450~480㎡		500~550㎡
	소 음	65dB		68dB			68dB		70dB				75dB		75dB
특 징	1. 화학 냉매 없이 물과 전기만으로 공기를 냉각 2. 물 자동 유입구로 자동 급수 가능 3. 먼지 필터 장착으로 공기 중의 먼지를 걸러 주는 공기 청정 효과 4. 실외기가 필요 없고 이동식 바퀴 장착으로 손쉬운 이동 설치 5. 에어컨 대비 60% 이상 전기 절감 6. 1~50까지 풍량 조절 가능 7. 8시간 이상 틀어도 과열 현상 없음

산업용 공기순환팬 상품 제안서

회 사 명	동광솔루션 주식회사
담 당 자	문상윤					연 락 처				010-7562-7017
상 품 명	FERA – K 공기순환팬
판매가격 (VAT 별도)	FERA-K200		FERA-K310		FERA-K430			FERA-K550			FERA-K610			FERA-K730
	4,800,00		5,400,000		6,600,000			7,200,000			7,600,000			7,900,000
상품이미지	중소형				중형							중대형
사 이 즈	구분	중소형					중형		중대형
	모 델 명	FERA-K200		FERA-K310			FERA-K430		FERA-K550				FERA-K610		FERA-K730
	제품크기	1980mm		2740mm			4310mm		5510mm				6100mm		7310mm
	무 게	15kg		17kg			50kg		82kg				90kg		100kg
	풍 량	5,000㎥/min		6,000㎥/min			11,000㎥/min		12,500㎥/min				14,000㎥/min		17,100㎥/min
	전 압	220V/60㎐		220V/60㎐			220V/60㎐		220V/60㎐				220V/60㎐		220V/60㎐
	최대소비전력	80W		120W			600W		950W				1100W		1200W
	색 상	Black/White		Black/White			Black/Silver		Black/Silver				Black/Silver		Black/Silver
	RPM	76~148rpm		45~107rpm			30~78rpm		25~72rpm				25~65rpm		25~50rpm
	사용면적(평형)	150㎡		300㎡			600㎡		900㎡				1200㎡		1700㎡
	소 음	30dB		30dB			40dB		40dB				45dB		45dB
특 징	1. 사계절 시용 가능 냉난방 효율 증가 2. 빠른 환기, 공기 순환 효과, 곰팡이 방지 3. 강력한 내구성, 쉬운 유지보수 4. 실전력비용 감소, 저탄소 제품, 에너지 절감 5. 고효율, 고성능, 저소음 6. 안전가드, 안전홀더, 잠금링 3중 안전 장치

※ 제시된 금액은 제품비+물류비+운송비+설치비 포함 금액입니다.